**Nota wgr T 2018/16sexies Voorstel Fase 1 – gecoördineerde versie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**E. PROTHESEN VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN :**"  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| "Groep | Definitie | Type prothese |
| 1 | patiënten zonder vooruitzicht op een loopfunctie  | cosmetische prothese |
| 2 | patiënten met een zeer beperkte loopfunctie en die aangewezen zijn op hulp van derden voor transfer/verplaatsingen  | Transfer-prothese |
| 3 | patiënten met een beperkte loopfunctie die gebruik maken van loophulpen en zich zonder hulp van derden verplaatsen en die aan sociale activiteiten buitenshuis deelnemen  | Evaluatie-prothese definitieve prothese |
| 4 | actieve patiënten die bij het stappen met prothese geen loophulp(en) gebruiken  | Evaluatie-prothese definitieve prothese |
| 5 | zeer actieve patiënten, waarvan de mogelijkheden met de prothese moeten beantwoorden aan de in § 13, C, 2°, bedoelde looptest zonder loophulp of andere steun | Evaluatie-prothese definitieve prothese |
| 6 | patiënten waarvan de mogelijkheden met de prothese moeten beantwoorden aan de n § 13, C, 2° bepaalde voorwaarden | Evaluatie-prothese definitieve prothese |
| 7 | patiënten waarvan de mogelijkheden met de prothese moeten beantwoorden aan de in § 13, C, 2° bepaalde voorwaarden | Evaluatie-prothese definitieve prothese |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1. Cosmetische prothese (Groep 1), transferprothese (Groep 2) en evaluatieprothese (Groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7).**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**1° Voetamputatie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk : |  |
|  |  | 676056 | 676060 | Prothese tot onder de enkel na partiële voetamputatie, (minimum Lisfranc amputatie), groep 1 | T | 143,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676071 | 676082 | Prothese tot onder de enkel na partiële voetamputatie, (minimum Lisfranc amputatie), groepen 2, 3, 4 en 5 | T | 239,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676093 | 676104 | Prothese tot boven de enkel na partiële of volledige voetamputatie, groepen 2, 3, 4 en 5 | T | 321,22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676115 | 676126 | Prothese tot de helft van het been na partiële of volledige voetamputatie, groepen 2, 3, 4 en 5 | T | 575,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676130 | 676141 | Prothese tot de tibiaplateaus na partiële of volledige voetamputatie, groepen 2, 3, 4 en 5 | T | 974,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2° Onderbeenamputatie**  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk : |  |
|  |  | 676152 | 676163 | Cosmetische prothese, groep 1 | T | 558,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676174 | 676185 | Transferprothese, groep 2 | T | 651,13 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | 676196 | 676200 | Evaluatieprothese zonder dijstuk, groepen 3, 4 en 5 | T | 930,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676211 | 676222 | Evaluatieprothese met dijstuk, groepen 3, 4 en 5 | T | 1180,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676233 | 676244 | Evaluatieprothese met dijstuk met tubersteun, groepen 3, 4 en 5 | T | 1251,96 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**3° Knie-exarticulatie**  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :  |  |
|  |  | 676255 | 676266 | Cosmetische prothese, groep 1 | T | 910,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676270 | 676281 | Transferprothese, groep 2 | T | 1061,75 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676292 | 676303 | Evaluatieprothese, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 1516,8 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**4° Dijamputatie**  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :  |  |
|  |  | 676314 | 676325 | Cosmetische prothese, groep 1 | T | 961,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676336 | 676340 | Transferprothese, groep 2 | T | 1122 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676351 | 676362 | Evaluatieprothese, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 1602,86 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**5° Heupexarticulatie**  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk : |  |
|  |  | 676373 | 676384 | Cosmetische prothese, groep 1 | T | 1459,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676395 | 676406 | Transferprothese, groep 2 | T | 1703,25 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676410 | 676421 | Evaluatieprothese, groepen 3 ~~en~~, 4, 5, 6 en 7 | T | 2433,2 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**6° Hemipelviëctomie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk : |  |
|  |  | 676432 | 676443 | Cosmetische prothese, groep 1 | T | 1512,79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676454 | 676465 | Transferprothese, groep 2 | T | 1718,07 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676476 | 676480 | Evaluatieprothese, groepen 3 ~~en~~, 4, 5, 6 en 7 . | T | 2521,32 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**7° Toebehoren cosmetische prothese, transferprothese, evaluatieprothese of toebehoren voor nieuwe koker voor deze prothese** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :  |  |
|  |  | 676491 | 676502 | Proefkoker in thermoplastisch materiaal, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 237,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676513 | 676524 | Liner en kit standaard, groepen 1, 2, 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 227,19 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676535 | 676546 | *Geschrapt (verplaatst) door K.B. 13.2.2006 (in werking 1.9.2004) + "K.B. 18.10.2013" (in werking 1.12.2013)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**8° Toebehoren uitsluitend voor dijamputatie** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  |
|  |  | 696010 | 696021 | Bekkenbandage, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 101,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696032 | 696043 | Heupscharnier met bekkenband, groepen 2, 3 ~~en~~, 4, 5, 6 en 7 | T | 163,93 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**9° Aanpassing cosmetische prothese, transferprothese of evaluatie-prothese, groepen 1, 2, 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :  |  |
|  |  | 676550 | 676561 | 1 e recalibrage | T | 52,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676572 | 676583 | 2 e recalibrage | T | 52,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676594 | 676605 | 3 e recalibrage | T | 52,58 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10**° Module voor osseo-integratie voor evaluatieprothese**" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1° Dijamputatie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk: |  |  |  |  |
| ?? |  | Xxxxx1 | Xxxxx1 | Set voor osseo-integratie | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**2. Nieuwe koker voor : cosmetische-, transfer- en evaluatieprothese voor groepen 1, 2, 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7.**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Partiële of volledig voetamputatie" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676616 | 676620 | Koker voor prothese tot onder de enkel | T | 182,73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676631 | 676642 | Koker voor prothese tot boven de enkel | T | 264,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676653 | 676664 | Koker voor prothese tot de helft van het been | T | 519,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676675 | 676686 | Koker voor prothese tot de tibiaplateaus | T | 879,78 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Onderbeenamputatie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk" |  |  |  |  |
| " |  | 676690 | 676701 | Koker voor onderbeenprothese | T | 618,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676712 | 676723 | Koker voor onderbeenprothese met dijsegment | T | 756,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676734 | 676745 | Koker voor onderbeenprothese met dijsegment met tubersteun. | T | 828,4 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Knie-exarticulatie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk" |  |  |  |  |
|  |  | 676756 | 676760 | Koker voor knie-exarticulatieprothese | T | 875,49 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Dijamputatie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676771 | 676782 | Koker voor dijprothese | T | 781,27 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Heupexarticulatie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676793 | 676804 | Koker voor heupexarticulatieprothese | T | 1306,75 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"K.B. 13.2.2006" (in werking 1.9.2004)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Hemipelviëctomie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676815 | 676826 | Koker voor hemipelviëctomieprothese | T | 1394,85 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**3. Definitieve prothese.**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**1° Partiële voetamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :  |  |
|  |  | 676830 | 676841 | Prothese tot onder de enkel, groep 3 | T | 269,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676852 | 676863 | Prothese tot onder de enkel, groep 4 | T | 301,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676874 | 676885 | Prothese tot onder de enkel, groep 5 | T | 643,02 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**2° Partiële of volledige voetamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :  |  |
|  |  | 676896 | 676900 | Prothese tot boven de enkel, groep 3 | T | 332,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676911 | 676922 | Prothese tot boven de enkel, groep 4 | T | 377,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676933 | 676944 | Prothese tot boven de enkel, groep 5 | T | 678,99 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**3° Partiële of volledige voetamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :  |  |
|  |  | 676955 | 676966 | Prothese tot de helft van het been, groep 3 | T | 618,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676970 | 676981 | Prothese tot de helft van het been, groep 4 | T | 636,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676992 | 677003 | Prothese tot de helft van het been, groep 5 | T | 799,3 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**4° Partiële of volledige voetamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :  |  |
|  |  | 677095 | 677106 | Prothese tot de tibiaplateaus, groep 3 | T | 1036,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677110 | 677121 | Prothese tot de tibiaplateaus, groep 4 | T | 1057,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677132 | 677143 | Prothese tot de tibiaplateaus, groep 5 | T | 1222,6 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **"5° Onderbeenamputatie**  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677154 | 677165 | Prothese zonder dijstuk, groep 3 | T | 1020,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677176 | 677180 | Prothese zonder dijstuk, groep 4 | T | 1020,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677191 | 677202 | Prothese zonder dijstuk, groep 5. | T | 1070,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677294 | 677305 | Prothese met dijstuk, groep 3 | T | 1301,99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677316 | 677320 | Prothese met dijstuk, groep 4 | T | 1301,99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677331 | 677342 | Prothese met dijstuk, groep 5 | T | 1326,43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677353 | 677364 | Prothese met dijstuk met tubersteun, groep 3 | T | 1355,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677375 | 677386 | Prothese met dijstuk met tubersteun, groep 4 | T | 1355,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677390 | 677401 | Prothese met dijstuk met tubersteun, groep 5 | T | 1431,54 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**6° Knie-exarticulatie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677412 | 677423 | Definitieve prothese, groep 3 | T | 1672,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677434 | 677445 | Definitieve prothese, groep 4 | T | 1900,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677456 | 677460 | Definitieve prothese, groep 5 | T | 2002,02 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Definitieve prothese, groep 6 | T | 1900,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Definitieve prothese, groep 7 | T | 2002,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**7° Dijamputatie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :"  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677471 | 677482 | Definitieve prothese, groep 3 | T | 1728,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677493 | 677504 | Definitieve prothese, groep 4 | T | 1951,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677515 | 677526 | Definitieve prothese, groep 5 | T | 2053,33 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Definitieve prothese, groep 6 | T | 1951,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Definitieve prothese, groep 7 | T | 2053,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**8° Heupexarticulatie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
| " |  | 677530 | 677541 | Definitieve prothese, groep 3 | T | 2706,22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677552 | 677563 | Definitieve prothese, groep 4 | T | 2731,57 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxx2 | yyyyy2 | Definitieve prothese, groep 5 | T | ??? |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Definitieve prothese, groep 6 | T | 2731,57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Definitieve prothese, groep 7 | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**9° Hemipelviëctomie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677574 | 677585 | Definitieve prothese, groep 3 | T | 2794,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677596 | 677600 | Definitieve prothese, groep 4 | T | 2819,7 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxx3 | yyyyy3 | Definitieve prothese, groep 5 | T | ??? |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Definitieve prothese, groep 6 | T | 2819,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Definitieve prothese, groep 7 | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**10° Congenitale aandoeningen voor patiënten tot 45 kg** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk : |  |
|  |  | 677611 | 677622 | Prothese voor lidmaatrudiment tot en met het enkelgewricht | T | 663,43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677633 | 677644 | Prothese voor lidmaatrudiment tot en met het kniegewricht | T | 1132,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677655 | 677666 | Prothese voor lidmaatrudiment tot en met het heupgewricht | T | 1683,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677670 | 677681 | Prothese voor lidmaatrudiment met inbegrip van het bekken | T | 2152,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **11° Bijkomende tegemoetkoming bij de definitieve prothese** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :  |  |
|  |  | 677692 | 677703 | Voet met polymeerveer, groepen 4 en 5 | T | 223,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677714 | 677725 | Voet met koolstofveer, groep 5 en 7 | T | 447,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677736 | 677740 | Knie met pneumatische of hydraulische unit, groepen 4 en 5 | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Pneumatische of hydraulische knie, hoog performant, groepen 6 en7 | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~~677751~~ | ~~677762~~ | ~~Knie met pneumatische of hydraulische unit, elektronisch gestuurd, groep 5~~ | ~~T~~ | ~~809,27~~ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxx4 | yyyyy4 | Mechatronische knie, laag -performant, groep 6 | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxx5 | yyyyy5 | Mechatronische knie, hoog-performant, groep 7 | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxx8 | yyyyy8 | Heupscharnier met hydraulisch unit, voor groep 3, 4, 5, 6 en 7 | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxxx | xxxxxx | Garantieverlenging mechatronische knie, voor groep 6 en 7 | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **12° Toebehoren definitieve prothese of voor nieuwe koker voor definitieve prothese** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :  |  |
|  |  | 677773 | 677784 | Torsieadaptor, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 129,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677795 | 677806 | Rotatieadaptor, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 192,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677810 | 677821 | Schokdemper, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 224,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677832 | 677843 | Liner en kit, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7standaard | T | 227,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677854 | 677865 | Liner en kit, groepen 4 ~~en~~, 5, 6 en 7, maatwerk | T | 700,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677876 | 677880 | Pneumatische kit voor koker | T | 128,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677891 | 677902 | Coating | T | 100,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De verstrekking 677891-677902 kan niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 677950-677961, 677913-677924 en 677935-677946. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677913 | 677924 | ~~Cosmetische kous~~Maatwerk overtrek in silicone op maat, groep 5 | T | 693,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677935 | 677946 | Bijkomende tegemoetkoming voor tweedelige ~~cosmetiek~~ vormgeving voor dij-, knie- of heupprothese | T | 101,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De verstrekking 677935-677946 kan enkel worden vergoed in combinatie met 677950-677961 of 677913-677924 en een definitieve prothese. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prefab : |  |
|  |  | 677950 | 677961 | ~~Cosmetische kous~~Overtrek in PVC of silicone, groepen 4 en 5 | T | 196,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De verstrekkingen 677832-677843, 677854-677865, 677876-677880, 677891-677902, 677950-677961, 677913-677924 en 677935-677946 zijn cumuleerbaar met de verstrekkingen opgenomen in punt 4. Nieuwe koker voor definitieve prothese." |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**13° Toebehoren uitsluitend voor dijamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :  |  |
|  |  | 677972 | 677983 | Proefkoker in thermoplastisch materiaal, groepen 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 237,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 677994 | 678005 | Flexibele koker met harde kaderstructuur, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 194,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696010 | 696021 | Bekkenbandage, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 101,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696032 | 696043 | Heupscharnier met bekkenband, groepen 2, 3 ~~en~~, 4, 5, 6 en 7 | T | 163,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **14° Aanpassing definitieve prothese, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7, of prothese voor congenitale aandoeningen voor patiënten tot 45 kg** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :  |  |
|  |  | 696054 | 696065 | 1 e recalibrage | T | 51,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696076 | 696080 | 2 e recalibrage | T | 51,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696091 | 696102 | 3 e recalibrage | T | 51,65 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1**5° Module voor osseo-integratie voor definitieve prothese**" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1° Dijamputatie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk: |  |  |  |  |
| ?? |  | Xxxxx6 | Xxxxx6 | Set voor osseo-integratie | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?? |  |  |  | 1**6° Test voor mechatronische knie~~prothese~~** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **??** |  | *aaaaa1* | *bbbbb1* | *Proefsessie met mechatronische knie, groepen [3,] 4 en 5* | *T* | *???* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**4. Nieuwe koker voor definitieve prothese**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**1° Partiële voetamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
| " |  | 696113 | 696124 | Koker voor prothese tot onder de enkel, groep 3 | T | 212,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696135 | 696146 | Koker voor prothese tot onder de enkel, groep 4 | T | 244,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696150 | 696161 | Koker voor prothese tot onder de enkel, groep 5 | T | 586,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2° Partiële of volledige voetamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
| " |  | 696172 | 696183 | Koker voor prothese tot boven de enkel, groep 3 | T | 275,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696194 | 696205 | Koker voor prothese tot boven de enkel, groep 4 | T | 320,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696216 | 696220 | Koker voor prothese tot boven de enkel, groep 5 | T | 622,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3° Partiële of volledige voetamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
| " |  | 696231 | 696242 | Koker voor prothese tot de helft van het been, groep 3 | T | 561,99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696253 | 696264 | Koker voor prothese tot de helft van het been, groep 4 | T | 580,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696275 | 696286 | Koker voor prothese tot de helft van het been, groep 5 | T | 742,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **4° Partiële of volledige voetamputatie**" |  |
|  |  |  |  | *"K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)* |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696290 | 696301 | Koker voor prothese tot de tibiaplateaus, groep 3 | T | 941,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696312 | 696323 | Koker voor prothese tot de tibiaplateaus, groep 4 | T | 963,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696334 | 696345 | Koker voor prothese tot de tibiaplateaus, groep 5 | T | 1128,08 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**5° Onderbeenamputatie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
| " |  | 696356 | 696360 | Koker voor prothese zonder dijstuk, groep 3 | T | 711,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696371 | 696382 | Koker voor prothese zonder dijstuk, groep 4 | T | 711,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696393 | 696404 | Koker voor prothese zonder dijstuk, groep 5 | T | 761,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696415 | 696426 | Koker voor prothese met dijstuk, groep 3 | T | 879,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696430 | 696441 | Koker voor prothese met dijstuk, groep 4 | T | 879,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696452 | 696463 | Koker voor prothese met dijstuk, groep 5 | T | 905,29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696474 | 696485 | Koker voor prothese met dijstuk met tubersteun, groep 3 | T | 934,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696496 | 696500 | Koker voor prothese met dijstuk met tubersteun, groep 4 | T | 934,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696511 | 696522 | Koker voor prothese met dijstuk met tubersteun, groep 5 | T | 1010,4 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**6° Knie-exarticulatie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696533 | 696544 | Koker voor prothese, groep 3 | T | 875,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696555 | 696566 | Koker voor prothese, groep 4 | T | 976,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696570 | 696581 | Koker voor prothese, groep 5 | T | 1078,29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Koker voor prothese, groep 6 | T | 976,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Koker voor prothese, groep 7 | T | 1078,29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **7° Dijamputatie**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
| " |  | 696592 | 696603 | Koker voor prothese, groep 3 | T | 874,98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696614 | 696625 | Koker voor prothese, groep 4 | T | 1077,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696636 | 696640 | Koker voor prothese, groep 5 | T | 1179,18 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Koker voor prothese, groep 6 | T | 1077,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Koker voor prothese, groep 7 | T | 1179,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**8° Heupexarticulatie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696651 | 696662 | Koker voor prothese, groep 3 | T | 1433,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696673 | 696684 | Koker voor prothese, groep 4 | T | 1458,84 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | yyyyyy | Koker voor prothese, groep 5  | T | ?? |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Koker voor prothese, groep 6 | T | 1458,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Koker voor prothese, groep 7 | T | ?? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**9° Hemipelviëctomie** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696695 | 696706 | Koker voor prothese, groep 3 | T | 1521,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696710 | 696721 | Koker voor prothese, groep 4 | T | 1546,95 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | yyyyyy | Koker voor prothese, groep 5 | T | ?? |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Koker voor prothese, groep 6 | T | 1546,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxxx | xxxxxx | Koker voor prothese, groep 7 | T | ?? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**10° Congenitale aandoeningen voor patiënten tot 45 kg** |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
| " |  | 696732 | 696743 | Koker voor prothese voor lidmaatrudiment tot en met het enkelgewricht | T | 525,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696754 | 696765 | Koker voor prothese voor lidmaatrudiment tot en met het kniegewricht | T | 837,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696776 | 696780 | Koker voor prothese voor lidmaatrudiment tot en met het heupgewricht | T | 1121,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696791 | 696802 | Koker voor prothese voor lidmaatrudiment tot het bekken | T | 1336,94 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**11° Aanpassing nieuwe koker, groepen 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7 of koker voor congenitale aandoeningen voor patiënten tot 45 kg**  |  |
|  |  |  |  | Maatwerk :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696813 | 696824 | 1 e recalibrage | T | 51,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696835 | 696846 | 2 e recalibrage | T | 51,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696850 | 696861 | 3 e recalibrage | T | 51,65 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**5. Onderhoud en herstellingen**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**Jaarlijkse reparatiekost – omniumbedrag** |  |  |  |  |
|  |  | 697115 | 697126 | Onderhoud en herstelling van een prothese van een onderste lidmaat, aanpassing van de prothese per gedeelte van T 20, voor het totaalbedrag van de cosmetische prothese (groep 1) of transferprothese (groep 2) inclusief het terugbetaalde toebehoren, per jaar | T | 1,87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696872 | 696883 | Onderhoud en herstelling van een prothese van een onderste lidmaat, aanpassing van de prothese per gedeelte van T 20, voor het totaalbedrag van de definitieve prothese (groep 3, 4 ~~of~~ , 5, 6 en 7) inclusief het terugbetaalde toebehoren, uitgezonderd de mechatronische knie, per jaar | T | 3,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De tegemoetkoming sluit de vergoeding van een nieuwe prothese uit gedurende een tijdvak van zes maanden. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696894 | 696905 | Laattijdige herstelling | T | 3,75 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxxx7 | yyyyy7 | Uitmonteren en inmonteren van een mechatronische knie tijdens een gepland onderhoud *(hernieuwingstermijn opgenomen in de nominatieve lijst van de mechatronische knieën)* | T | ??? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**6. ~~Cosmetiek~~ Vormgeving (jaarlijks of bij nieuwe koker, groepen 1, 2, 3, 4 en 5)**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk :  |  |
|  |  | 696916 | 696920 | Voetprothese | T | 60,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696931 | 696942 | Onderbeenprothese | T | 98,84 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | 696953 | 696964 | Knie-exarticulatieprothese | T | 136 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696975 | 696986 | Dijprothese | T | 172,79 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 696990 | 697001 | Heupexarticulatie- of hemipelviëctomieprothese | T | 247,58 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 697012 | 697023 | Bijkomende tegemoetkoming voor tweedelige ~~cosmetiek~~vormgeving. | T | 107,4 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**7. Liner (jaarlijks)**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Liner jaarlijks of bij nieuwe koker**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Maatwerk : |  |
|  |  | 697034 | 697045 | Liner en kit, groepen 1, 2, 3, 4 ~~en~~, 5, 6 en 7, standaard | T | 227,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 697056 | 697060 | Liner en kit, groepen 4 ~~en~~, 5, 6 en 7, maatwerk | T | 700,91 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**8. Stompkousen voor voorlopige en definitieve prothesen**" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 676535 | 676546 | Stompkousen set, 8 stuks per jaar, groepen 1,2,3,4 ~~en~~, 5, 6 en 7 | T | 63,74 |  | " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "**§ 13.** Prothesen van de onderste ledematen :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "A. De in § 1, E., bedoelde verstrekkingen (prothesen of kokervernieuwing), met uitzondering van de verstrekkingen xxxxx4-yyyyy4 en xxxxx5-yyyyy5 (mechatronische knie), worden enkel vergoed indien ze zijn voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie, in de heelkunde, in de orthopedische heelkunde, in de pediatrie, in de neurologie en in de functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten of in de reumatologie en in de functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De verstrekkingen aaaaa1-bbbbb1 (test), xxxxx4-yyyyy4 en xxxxx5-yyyyy5 (mechatronische knie), worden enkel vergoed indien ze zijn voorgeschreven door een arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie (830), in de fysische geneeskunde en de revalidatie en F en P (834), in de orthopedische heelkunde en fysische geneeskunde en de revalidatie en F en P (495) of in de orthopedische heelkunde en fysische geneeskunde en de revalidatie (496), verbonden aan een revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische revalidatie dat een 9.50 of 7.71 of 9.51 overeenkomst heeft afgesloten met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. |  |
|  |  |  |  | Bovendien behoort de patiënt tot de groep 6 of 7 zoals gedefinieerd onder § 13, C., 2°, en voldoet aan de criteria van het testprocotol voor een laag-performante of hoog-performante mechatronische knie, zoals bepaald onder §13, C, 3° |  |
|  |  |  |  | Het testverslag inclusief de video-opname van de test wordt door de erkend verstrekker aan de voorschrijvend arts-specialist bezorgd. De voorschrijvend arts-specialist vult, na raadpleging van de patiënt en evaluatie van het testverslag en de video-opname, luik 3 van het “Geneeskundig voorschrift van een prothese van het onderste ledemaat” in.  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voor de personen die behoren tot de onder § 13, C., 2°, gedefinieerde groepen 4 of 5 wordt de evaluatie van de prothesist voor akkoord ondertekend door een geneesheer-specialist in één van voornoemde disciplines. *Daartoe plaatst de geneesheer-specialist zijn handtekening in het tweede luik van het « Geneeskundig voorschrift van een prothese van het onderste ledemaat*. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voor de verstrekkingen 677891-677902, 677913-677924, 677935-677946 en 677950-677961, de jaarlijkse verstrekking 676535-676546 (stompkousen), en de verstrekkingen opgesomd onder § 1, E., 1, 8°, § 1, E., 3, 14° en § 1, E., 4, 11° (recalibrage) en § 1, E., 5 (onderhoud en herstellingen), en § 1, E., 6 (~~cosmetiek~~vormgeving) en § 1, E., 7 (liner) is geen geneeskundig voorschrift vereist." |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"K.B. 29.1.1993" (in werking 1.2.1993) + "K.B. 20.7.2004" (in werking 1.9.2004)* |  |
|  |  |  |  | "B. 1° Het getuigschrift van aflevering wordt ingediend samen met het reglementair document waarvan het model is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2° Dat reglementair document omvat :- het geneeskundig voorschrift- het evaluatiegetuigschrift |  |
|  |  |  |  | Voor de verstrekkingen aaaaa1-bbbbb1 (test), xxxxx4-yyyyy4 en xxxxx5-yyyyy5 (mechatronische knie) wordt bijkomend aan de documenten uit vorig lid de volgende documenten toegevoegd: |  |
|  |  |  |  | - vragenlijst ingevuld door de patiënt |  |
|  |  |  |  | - vragenlijst ingevuld door de voorschrijvend arts-specialist |  |
|  |  |  |  | - vragenlijst ingevuld door de erkend verstrekker |  |
|  |  |  |  | - het verslag van het testprotocol |  |
|  |  |  |  | -de video-opname van de testen |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C. Evaluatieprocedure : |  |
|  |  |  |  | 1° De eerste toerusting gebeurt met een evaluatieprothese opgenomen in de verstrekkingen van § 1, 1., van dit artikel. Die eerste prothese heeft tot doel de patiënt te verticaliseren en te revalideren. Gedurende de revalidatieperiode wordt de stompevolutie nauwkeurig opgevolgd via kokeraanpassingen (kalibreren of indien nodig een nieuwe koker zoals bepaald in § 1, E., 2. of § 13, C.). |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2° Na de intensieve revalidatieperiode en zodra de stomp een zekere stabiliteit heeft verworven (minimum 3 maanden) wordt de patiënt door de verstrekker geëvalueerd en ondergebracht in één van de volgende groepen, zoals gedefinieerd in § 1, E., eerste lid : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groep 1 : Patiënten zonder vooruitzicht op een loopfunctie. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die patiënten komen enkel in aanmerking voor de terugbetaling van een cosmetische prothese. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De functie van die prothese :- het omvatten en beschermen van het stompoppervlak- de actieve propulsie door de patiënt gezeten in zijn rolstoel met de prothese, bij amputatie onder de knie- het herstellen van de lichaamsintegriteit- het stabiliseren van de zithouding. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groep 2 : Patiënten met een zeer beperkte loopfunctie en die aangewezen zijn op hulp van derden voor transfer/verplaatsingen. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die patiënten komen enkel in aanmerking voor de terugbetaling van een transferprothese. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De functie van die prothese :- de ondersteuning zodat in de ADL-functies kan voorzien worden- transfer. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groep 3 : Patiënten met beperkte loopfunctie die gebruik maken van loophulpen en zich zonder hulp van derden verplaatsen en die aan sociale activiteiten buitenshuis deelnemen. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die patiënten komen in aanmerking voor de terugbetaling van een definitieve prothese. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De functie van die prothese is het autonoom statisch en dynamisch functioneren van de patiënt in hogergenoemde context. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groep 4 : Actieve patiënten die bij het stappen met prothese geen loophulpen gebruiken.  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die patiënten komen in aanmerking voor de terugbetaling van een definitieve prothese. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De functie van die prothese is het autonoom statisch en dynamisch functioneren van de patiënt in hogergenoemde context. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groep 5 : Zeer actieve patiënten waarvan de mogelijkheden met de prothese moeten beantwoorden aan de volgende looptest zonder loophulp of andere steun : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - voor amputaties onder het kniegewricht : stappend met zijn prothese een snelheid kunnen aanhouden van 5 km/uur gedurende minstens 10 minuten.- voor amputaties boven of door het kniegewricht : stappend met zijn prothese een snelheid kunnen aanhouden van 3 km/uur gedurende minstens 10 minuten.- voor hemipelviëctomie en/of heupexarticulatie: stappend met zijn prothesen een snelheid kunnen aanhouden van 2km/uur gedurende minstens 5 minuten.- voor bilaterale onderbeenamputaties : stappend met zijn prothesen een snelheid kunnen aanhouden van 4 km/uur gedurende minstens 5 minuten.- voor bilaterale amputaties ~~waarvan minstens één een mechanisch kniegewricht vereist~~ met verlies van één enkel kniegewricht: stappend met zijn prothesen een snelheid kunnen aanhouden van 3 km/uur gedurende minstens 5 minuten.- voor bilaterale amputaties met verlies van de twee kniegewrichten: stappend met zijn prothesen een snelheid kunnen aanhouden van 2 km/uur gedurende minstens 3 minuten. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die patiënten komen in aanmerking voor de terugbetaling van een definitieve prothese. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De functie van die prothese is het autonoom statisch en dynamisch functioneren van de patiënt in hogernoemde context. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groep 6: Patiënten waarvan de mogelijkheden met de laag performante mechatronische knie moeten beantwoorden aan de volgende inclusie- en exclusiecriteria: |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De patiënten die één van de volgende amputaties hebben ondergaan: |  |
|  |  |  |  | - knie-exarticulatie |  |
|  |  |  |  | - dijamputatie |  |
|  |  |  |  | - heupexarticulatie |  |
|  |  |  |  | - hemipelvectomie |  |
|  |  |  |  | - bilaterale amputatie met verlies van één of twee kniegewrichten |  |
|  |  |  |  | - *dysmélie dont le membre résiduel correspond aux caractéristiques d´un moignon d´une désarticulation du genou, d´une amputation de la cuisse, d´une désarticulation de la hanche ou d´une hémipelvectomie* |  |
|  |  |  |  | en beantwoorden aan de volgende functionele indicaties voor de laag-performante mechatronische knie : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - pour les patients avec une désarticulation du genou ou une amputation de cuisse unilatérale : |  |
|  |  |  |  | * minstens 15 minuten continu kunnen stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * minstens 300 m continu kunnen stappen en 1 kruk/wandelstok is toegelaten en
 |  |
|  |  |  |  | * regelmatig stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * kunnen stappen zonder knie-vergrendeling en
 |  |
|  |  |  |  | * nood hebben aan stabiliteit en veiligheid en
 |  |
|  |  |  |  | * die voldoen aan de criteria van het testprocotol voor een laag-actieve mechatronische knie, zoals bepaald in XXX
 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - voor patiënten met een unilaterale heupexarticulatie of een unilaterale hemipelvectomie: |  |
|  |  |  |  | * minstens 10 min continu kunnen stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * minstens 200 m continu kunnen stappen en 2 krukken / wandelstokken zijn toegelaten en
 |  |
|  |  |  |  | * regelmatig stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * kunnen stappen zonder knie-vergrendeling en
 |  |
|  |  |  |  | * nood hebben aan stabiliteit en veiligheid en
 |  |
|  |  |  |  | * die voldoen aan de criteria van het testprocotol voor een laag- performante mechatronische knie, zoals bepaald in XXX
 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - voor patiënten met een bilaterale amputatie met verlies van één enkel kniegewricht: |  |
|  |  |  |  | * minstens 10 min continu kunnen stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * minstens 200 m continu kunnen stappen en 2 krukken/wandelstokken zijn toegelaten en
 |  |
|  |  |  |  | * regelmatig stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * kunnen stappen zonder knie-vergrendeling en
 |  |
|  |  |  |  | * nood hebben aan stabiliteit en veiligheid en
 |  |
|  |  |  |  | * die voldoen aan de criteria van het testprocotol voor een laag- performante mechatronische knie, zoals bepaald in XXX
 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - voor patiënten met een bilaterale amputatie met verlies van de twee kniegewrichten: |  |
|  |  |  |  | * minstens 5 min continu kunnen stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * minstens 100 m continu kunnen stappen en 2 krukken/wandelstokken zijn toegelaten en
 |  |
|  |  |  |  | * kunnen stappen zonder knie-vergrendeling en
 |  |
|  |  |  |  | * nood hebben aan stabiliteit en veiligheid en
 |  |
|  |  |  |  | * die voldoen aan de criteria van hettestprotocol voor een laag-performante mechatrnische knie, zoals bepaald in XXX
 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exclusiecriteria: |  |
|  |  |  |  | - Patiënten tot hun 18de verjaardag |  |
|  |  |  |  | - Patiënten met een slecht aangepaste koker |  |
| ?? |  |  |  | - Patiënten met een grote beperking door cardio-pulmonaire problemen (NYHA – klasse 3 en 4)  |  |
|  |  |  |  | - Patiënten uit groepen 1 en 2  |  |
|  |  |  |  | - Patiënten met centrale coördinatie problemen |  |
|  |  |  |  | *~~-~~ patients qui n´ont pas la capacité physique et mentale de percevoir les signaux optiques et acoustiques et/ou les vibrations mécaniques venant du genou mécatronique et de ses accessoires*  |  |
|  |  |  |  | - Patiënten met een stompflexie van meer dan 40° en/of een abductie die geen functionele uitlijning meer toelaat |  |
|  |  |  |  | - Patiënten waarvan het lichaamsgewicht het maximum toelaatbare gewicht voor de mechatronische knie overstijgt |  |
|  |  |  |  | - Patiënten waarvan de lengte tussen stomp en grond te beperkt is om een mechatronische knie in te bouwen |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Groep 7: Patiënten waarvan de mogelijkheden met de hoog performante mechatronische knie moeten beantwoorden aan de volgende inclusie- en exclusiecriteria |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De patiënten die één van de volgende amputaties hebben ondergaan: |  |
|  |  |  |  | - knie-exarticulatie |  |
|  |  |  |  | - dijamputatie |  |
|  |  |  |  | - heupexarticulatie |  |
|  |  |  |  | - hemipelvectomie |  |
|  |  |  |  | - bilaterale amputatie met verlies van één of twee kniegewrichten |  |
|  |  |  |  | - *dysmélie dont le membre résiduel correspond aux caractéristiques d´un moignon d´une désarticulation du genou, d´une amputation de la cuisse, d´une désarticulation de la hanche ou d´une hémipelvectomie* |  |
|  |  |  |  | en beantwoorden aan de volgende functionele indicaties voor de hoog-performante mechatronische knie : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - pour les patients avec une désarticulation du genou ou une amputation de cuisse unilatérale : |  |
|  |  |  |  | * minstens 2 km kunnen stappen per dag en
 |  |
|  |  |  |  | * minstens 3 km/u kunnen stappen gedurende minstens 10 min en
 |  |
|  |  |  |  | * met variabele snelheid kunnen stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * 1 kruk/wandelstok is toegelaten en
 |  |
|  |  |  |  | * regelmatig op oneffen terrein en hellend terrein stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * die voldoen aan de criteria van het testprocotol voor een hoog-performante mechatronische knie, zoals bepaald in XXX
 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - voor patiënten met een unilaterale heupexarticulatie of een unilaterale hemipelvectomie: |  |
|  |  |  |  | * minstens 1 km kunnen stappen per dag en
 |  |
|  |  |  |  | * minstens 2 km/u kunnen stappen gedurende minstens 5 minuten en
 |  |
|  |  |  |  | * met variabele snelheid kunnen stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * 1 kruk/wandelstok is toegelaten en
 |  |
|  |  |  |  | * regelmatig op oneffen terrein en hellend terrein stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * die voldoen aan de criteria van het testprocotol voor een hoog-performante mechatronische knie, zoals bepaald in XXX
 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - voor patiënten met een bilaterale amputatie met verlies van één enkel kniegwricht: |  |
|  |  |  |  | * minstens 1 km kunnen stappen per dag en
 |  |
|  |  |  |  | * minstens 3 km/u kunnen stappen gedurende minstens 5 minuten en
 |  |
|  |  |  |  | * met variabele snelheid kunnen stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * 2 krukken/wandelstokken zijn toegelaten en
 |  |
|  |  |  |  | * regelmatig op oneffen terrein en hellend terrein stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * die voldoen aan de criteria van het testprocotol voor een hoog-performante mechatronische knie, zoals bepaald in XXX
 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - voor patiënten met een bilaterale amputatie met verlies van de twee kniegwrichten: |  |
|  |  |  |  | * minstens 1 km kunnen stappen per dag en
 |  |
|  |  |  |  | * minstens 2 km/u kunnen stappen gedurende minstens 3 min en
 |  |
|  |  |  |  | * Met variabele snelheid kunnen stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * 2 krukken/wandelstokken zijn toegelaten en
 |  |
|  |  |  |  | * regelmatig op oneffen terrein en hellend terrein stappen en
 |  |
|  |  |  |  | * die voldoen aan de criteria van het testprocotol voor een hoog-performante mechatronische knie, zoals bepaald in XXX
 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exclusiecriteria: |  |
|  |  |  |  | - Patiënten tot hun 18de verjaardag |  |
|  |  |  |  | - Patiënten met een slecht aangepaste koker |  |
| ?? |  |  |  | - Patiënten met een grote beperking door cardio-pulmonaire problemen (NYHA-klasse 3 en 4) |  |
|  |  |  |  | - Patiënten uit groepen 1 en 2 |  |
|  |  |  |  | - Patiënten met centrale coördinatie problemen |  |
|  |  |  |  | *- Patients qui n´ont pas la capacité physique et mentale de percevoir les signaux optiques et acoustiques et/ou les vibrations mécaniques venant du genou mécatronique et de ses accessoires* |  |
|  |  |  |  | - Patiënten met een stompflexie van meer dan 40° en/of een abductie die geen functionele uitlijning meer toelaat |  |
|  |  |  |  | - Patiënten waarvan het lichaamsgewicht het maximum toelaatbare gewicht voor de mechatronische knie overstijgt |  |
|  |  |  |  | - Patiënten waarvan de lengte tussen stomp en grond te beperkt is om een mechatronische knie in te bouwen |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ?? |  |  |  | 3° Vragenlijsten en testprotocol voor de verstrekkingen aaaaa1-bbbbb1, xxxxx4-yyyyy4 en xxxxx5-yyyyy5 |  |
|  |  |  |  | *…. 🡪 zie formulieren* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ~~3°~~ 4° De erkende verstrekker vult het evaluatiegetuigschrift, voorzien in het reglementair document bedoeld in B., in en voegt het bij het getuigschrift van aflevering. Indien het gaat om een rechthebbende die behoort tot groep 4 of 5 moeten alle elementen die geleid hebben tot de keuze van de groep ter inzage van de adviserend arts beschikbaar worden gehouden. Indien het gaat om een rechthebbende die behoort tot groep 6 of 7 en waarvoor de verstrekking xxxxx4-yyyyy4 of xxxxx5-yyyyy5 wordt aangevraagd worden tevens de vragenlijsten, het verslag van het testprotocol en de video-opname van de test toegevoegd. Alle elementen die geleid hebben tot de keuze van de groep 6 of 7 worden ter inzage van de adviserend arts beschikbaar gehouden. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D. Kokervernieuwing : |  |
|  |  |  |  | Op voorschrift van de geneesheren vermeld in punt A. kan een kokervernieuwing worden aangevraagd omwille van één van de volgende redenen : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - na een heelkundige ingreep op de betreffende stomp;- na een belangrijke morfologische wijziging van de stomp van de weke delen of botstructuren (chemotherapie, medicatie, dialyse, diabetes, dieet,...);- huidallergieën of andere vormen van overgevoeligheid;- pubertaire groeispurt. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De verstrekker moet de medische motivatie van de kokervernieuwing ter inzage van de adviserend geneesheer beschikbaar houden. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Een nieuwe prothese kan slechts worden vergoed na een termijn van zes maanden na de vernieuwing van de koker op een definitieve prothese en na een termijn van 3 maanden na de vernieuwing van de koker op een evaluatieprothese.. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Congenitale afwijkingen (amelie, peromelie, hemimelie, ectromelie, focomelie,...) : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *a)* Patiënten beneden de 45 kg worden met de hierbij passende componenten verzorgd. De classificatie gebeurt in functie van de topografie waarbij de bovenste protheserand ofwel het enkelgewricht, het kniegewricht, het heupgewricht of het bekken overstijgt. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *b)* Zodra de patiënten meer wegen dan 45 kg vallen zij onder de normale nomenclatuur. De classificatie gebeurt als volgt : |  |
|  |  |  |  | - indien de protheserand de enkel overstijgt, wordt zij beschouwd als een voetprothese- indien de protheserand de knie overstijgt, wordt zij beschouwd als een onderbeenprothese- indien de protheserand de heup overstijgt, wordt zij beschouwd als een dijprothese- indien de protheserand het bekken overstijgt, wordt zij beschouwd als een bekkenprothese (heupexarticulatie)." |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "E. Hernieuwingscriteria : |  |
|  |  |  |  | 1° Bij hernieuwing wordt de patiënt opnieuw geëvalueerd volgens de bepalingen van § 13, C., 2°. De patiënt kan naargelang zijn prestaties in dezelfde groep blijven, naar een hogere groep stijgen of naar een lagere groep zakken. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2° Hernieuwingstermijnen : |  |
|  |  |  |  | *a)* voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vóór zijn 18de verjaardag mag de prothese jaarlijks worden vernieuwd; |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *b)* voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vanaf zijn 18de verjaardag gelden de volgende termijnen :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "b1) Voor de prothesen, uitgezonderd het mechatronisch kniegewricht en de prothesen voor partiële of volledige voetamputatie, gelden de volgende termijnen :- voor de cosmetische prothese van groep 1 : de prothese mag worden vernieuwd na een periode van 10 jaar;- voor de transferprothese van groep 2 : de prothese mag worden vernieuwd na een periode van 5 jaar;- voor de prothese van groep 3 en 6: de prothese mag worden vernieuwd na een periode van 4 jaar;- voor de prothese van groepen 4 ~~en~~, 5 en 7: de prothese mag worden vernieuwd na een periode van 3 jaar." |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "b2) Voor de voetprothesen gelden de volgende termijnen :- 18 maanden voor de groepen 3, 4 en 5;- de groepen 1 en 2 volgen de termijnen voorzien in 2°, b1). |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ?? |  |  |  | b3) Voor het mechatronische kniegewricht gelden de volgende termijnen: |  |
|  |  |  |  | - voor het laag-performante mechatronische kniegewricht: 8 jaar |  |
|  |  |  |  | - voor het hoog-performante mechatronische kniegewricht: 6 jaar |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3° Voortijdige hernieuwing van de prothese :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Op voorschrift van de geneesheren vermeld in § 13, A., eerste lid, mag de prothese worden hernieuwd, op basis van een grondige motivatie (bij voorbeeld na een amputatie, ernstig trauma of locomotorisch of neurologisch letsel ter hoogte van het andere onderste lidmaat of op een hoger niveau van hetzelfde lidmaat.)" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "De patiënt moet opnieuw geëvalueerd worden aan de hand van (een) nieuwe evaluatieprothese(n). Bij een amputatie van het tweede onderste lidmaat moet in de aflevering van twee nieuwe prothesen worden voorzien. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | F. De waarborg |  |
|  |  |  |  | De waarborg slaat op de geleverde verstrekkingen, de juiste assemblage en de functionele anatomische aanpassing. Het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, stelt de verstrekker verantwoordelijk voor het eindproduct "maatwerk". |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De waarborg geldt gedurende 1 jaar na de aflevering. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voor de mechatronische knieprothesen zijn de volgende bijkomende waarborgmodaliteiten van toepassing: |  |
|  |  |  |  | De producent van de mechatronische knie voorziet een fabrieksgarantie die gelijk is aan de hernieuwingstermijn op voorwaarde dat de knie correct wordt gebruikt en dat de voorwaarden en tijdsintervallen van het onderhoud worden gerespecteerd.  |  |
|  |  |  |  | Voor de laag-performante knie wordt de mechatronische knie na de hernieuwingstermijn van 4 jaar teruggeplaatst in de nieuwe prothese voor een nieuwe periode van 4 jaar na verlenging van het garantiepakket. |  |
|  |  |  |  | Voor de hoog-performante knie wordt de mechatronische knie na de hernieuwingstermijn van 3 jaar teruggeplaatst in de nieuwe prothese voor een nieuwe periode van 3 jaar na verlenging van het garantiepakket. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G. Onderhoud en herstellingen |  |
|  |  |  |  | Het jaarlijks onderhoud van de prothese en zijn terugbetaalde toebehoren is verplicht. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Per amputatieniveau en per groep wordt een forfait voorzien dat bij normaal gebruik van de prothese de patiënt een mobiliteitsgarantie biedt. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De basisprijs op welke het totaalbedrag van het jaarlijkse onderhoud is gerekend, is de totaal terugbetaalde prijs van de prothese met de terugbetaalde toebehoren, maar zonder de jaarlijkse verstrekkingen (stompkousen, ~~cosmetiek~~vormgeving, liner) en de verstrekkingen aaaaa1-bbbbb1 (test), xxxxx4-yyyyy4 en xxxxx5-yyyyy5 (mechatronisch kniegewricht). |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De tegemoetkoming voor het onderhoud en herstel is een forfait (omniumprincipe). Dit houdt in dat de kosten van het onderhoud en herstel voor het terugbetaalde gedeelte van de prothese gedekt zijn door dit forfait. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die tegemoetkoming sluit de vergoeding van een nieuwe prothese uit gedurende een tijdvak van zes maanden. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Het onderhoud houdt minimaal het volledig nazicht in van de specifieke en de opbouwcomponenten zowel wat betreft de uitlijning, stevigheid en functionaliteit als de structuur en de uitlijning van de koker. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De patiënt wordt vóór het eind van de 11de maand, volgend op de aflevering van de volledige prothese, voor de eerste maal uitgenodigd voor een onderhoud en nazicht door de verstrekker die de prothese geleverd heeft. Na telkens een periode van één jaar wordt de patiënt opnieuw uitgenodigd voor een onderhoud en nazicht volgens dezelfde modaliteiten door de verstrekker die het laatste onderhoud heeft verricht. Het model van uitnodiging wordt vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Het onderhoud en nazicht dienen telkens te gebeuren in de loop van de 12e, 13e maand of 14e maand. De periodes van één jaar worden gerekend vanaf de datum van de aflevering van de volledige prothese. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na elke onderhoud- en herstelbeurt, geldt een waarborg gedurende 1 jaar, op voorwaarde dat de patiënt zich steeds aanbiedt voor het jaarlijks onderhoud." |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Indien de patiënt de verplichting tot jaarlijks onderhoud niet nakomt, vervalt de waarborg. De patiënt zal dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor die kosten. Wanneer de patiënt zich buiten de voorziene termijn aanmeldt voor een onderhoud en nazicht rekent de verstrekker dit aan via de verstrekking "696894-696905 laattijdige herstelling"." |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "De waarborg gaat daarna opnieuw in vanaf de volgende jaarlijkse onderhoud- en herstelbeurt die kadert in de periodes van telkens één jaar vanaf de datum van de aflevering van de volledige prothese, en waartoe de verstrekker de patiënt uitnodigt. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H. Onderhouds- en waarborgboekje |  |
|  |  |  |  | Bij het afleveren van een prothese voor het onderste lidmaat wordt aan de patiënt een onderhouds- en waarborgboekje overhandigd, waarvan het model is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Onder "onderhouds- en waarborgboekje" wordt verstaan : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | een document dat minstens de volgende gegevens bevat :- administratieve patiëntengegevens,- type van prothese,- de opvolging van het jaarlijks nazicht en onderhoud evenals van de geleverde verstrekkingen,- de waarborgmodaliteiten,- onderhouds- en zorgvoorschriften voor de patiënt,- de gebruikte opbouw- en specifieke componenten met vermelding van de leverancier en van het serienummer. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Het onderhouds- en waarborgboekje bestaat uit twee exemplaren. Eén ervan is bestemd voor de patiënt, het andere blijft in het dossier van de verstrekker. De patiënt neemt kennis van de inhoud van dit boekje en tekent het exemplaar van de verstrekker voor ontvangst. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I. Kokeraanpassingen |  |
|  |  |  |  | Er kunnen jaarlijks drie kokeraanpassingen/ recalibrages worden uitgevoerd. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | J. Technische criteria" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "1° Minimumcriteria : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Prothese per amputatieniveau : |  |
|  |  |  |  | - Prothese voor de voet bestaat uit een koker en een voetsegment- Prothese voor het onderbeen bestaat uit een koker en een voetmodule- Prothese voor het bovenbeen bestaat uit een koker, een voet- en kniemodule- prothese voor het bovenbeen met osseo-integratie bestaat uit een osseo-integratie-module, een voet en kniemodule- Prothese voor de heupexarticulatie bestaat uit een bekkenkorf, een voet-, knie- en heupmodule. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) Prothese voor partiële of volledige voetamputatie : |  |
|  |  |  |  | - groep 3 : leder of kunststof koker en kunststof voet- groep 4 : leder of kunststof koker en kunststof voet met een matige energierestitutie- groep 5 : leder of kunststof koker met hoge adhesiviteitsgraad en kunststof voet met hoge energierestitutie dankzij composietmateriaal. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Prothese voor hogere amputatieniveau's : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voet : |  |
|  |  |  |  | - groep 3 : Sach voet of beweegbare voet- groep 4 en 6: Kunststofvoet met matige energierestitutie- groep 5 en 7: Kunststofvoet met hoge energierestitutie |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Knie : |  |
|  |  |  |  | - groep 3 : Vrijbeweeglijk kniegewricht of met vergrendelingsmechanisme- groep 4 : Eenassig of polycentrisch kniegewricht met uitwendige of inwendige voorbrenger of « facultatief » vergrendelingsmechanisme- groep 5 : Kniegewricht met uitwendige of inwendige voorbrenger met aparte instelling voor extensie en flexiedemping |  |
|  |  |  |  | - groep 6: Mechatronische laag performante kniegewricht die dat voldoet aan de definities bepaald onder §13, J, 2° |  |
|  |  |  |  | - groep 7: Mechatronisch hoog performant kniegewricht dat voldoet aan de definities bepaald onder §13, J, 2° |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kokers : |  |
|  |  |  |  | - groep 3, 4, 5, 6, 7 : Thermoplastische, houten, composiet ~~of~~ giethars koker~~- groep 4 : Houten of composiet koker- groep 5 : Composiet koker~~. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2° Minimummaatstaven inzake fabricage :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "*a)*. Specifieke componenten met CE label |  |
|  |  |  |  | - Voet met polymeerveer : voet met ingewerkte polymeer kern, die minstens 2/3 van de voetlengte inneemt, of met rubber enkel, die pro-supinatie, endo- en exorotatie toelaat.- Voet met koolstofveer : voet met ingewerkte koolstof kern, die minstens 2/3 van de voetlengte inneemt, of met hydraulische unit.- Knie met pneumatische of hydraulische unit : kniegewricht met ingebouwde unit, die de flexie en extensie bewegingen van het gewricht regelt. Flexie en extensie regeling zijn manueel afzonderlijk instelbaar.- pneumatische of hydraulische knie: laag en hoog performant :~~Knie met pneumatische of hydraulische unit electronisch elektronisch gestuurd : kniegewricht met ingebouwde unit, die de flexie en extensie bewegingen van het gewricht regelt. Flexie en extensie zijn afzonderlijk instelbaar middels een electronische sturing.~~*Il existe des genoux monocentriques ou polycentriques avec des unités pneumatiques ou hydrauliques. Ce type de genou permet au genou d’augmenter ou de réduire la vitesse de marche mais de façon seulement graduelle. Ils offrent un contrôle de la phase oscillante rapidement ou lentement. Il en existe deux versions. Une version dépendante de la vitesse permet une augmentation de la résistance lors de l´augmentation de la vitesse. Une autre version dépendante de l´angle de flexion du genou permet une augmentation de la résistance lors de l´augmentation de la flexion du genou pour ensuite inversement repartir en extension avec la même force afin de freiner le mouvement. L´ajustement du régulateur de freinage de la flexion et de l´extension se fait manuellement.* *Selon le type de genou, l´articulation contrôle l´amortissement lors de la phase d´appui seulement lors de l´appui du talon au sol ou bien l´articulation du genou contrôle l´amortissement et le passage en mode oscillant lors du contact au niveau de l´avant-pied.* |  |
| ?? |  |  |  | *- Mechatronische knie : ? definitie* |  |
|  |  |  |  | *De mechatronische knie dient, afhankelijk van het type en het ontwerp, om in real time de standfase en de zwaaifase te ondersteunen.* *In elke fase van de gangcyclus, wordt de onmiddellijke vereiste weerstand bepaald door een microprocessor met behulp van sensoren. Dit wordt geregeld door geïntegreerde vloeistof systemen. De microprocessor controleert ook de overgang van standfase naar de zwaaifase. De microprocessor herkent en reageert op onverwachte of plotselinge onderbrekingen. Het biedt daarom een systeem van struikelpreventie. Bergop en bergaf lopen evenals het nemen van de trap worden gefaciliteerd.* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Mechatronische knie : Un genou prothétique est dit « mécatronique » s´il utilise simultanément et en symbiose la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique. À chaque phase du cycle de marche, la résistance instantanée requise est déterminée par un microprocesseur à l'aide de capteurs. Ces capteurs signalent la vitesse et l´angle à un système de contrôle, qui réagit en temps réel en fonction des besoins par (un système hydraulique intégré. Le comportement de ce liquide peut dans certains types d´articulations être influencé par l´adjonction de fines particules de métal créant un champ magnétique. Grâce à ce système magnétorhéologique, plus l´influence du champ magnétique est importante, plus la résistance du liquide est importante.  |  |
|  |  |  |  | Ce système permet un calibrage en fonction du poids du bénéficiaire et évitent la flexion soudaine du genou en réglant l´amortissement. De cette manière, la descente alternée des escaliers et des pentes sont possibles. Le microprocesseur reconnaît et réagit également à une interruption inattendue ou soudaine. Il assure donc une fonction de contrôle au trébuchement. La marche devient intuitive. |  |
|  |  |  |  | - Mechatronische knie laag performant :Les possibilités de ce type de genou peuvent être adaptées selon les besoins de la personne amputée. Ce genou reconnait automatiquement le passage en position assise et apporte une aide. Même si le mouvement est lent, le genou garde le contrôle et se plie lentement. Il est possible d´étendre le genou en position assise dans la position la plus agréable. Lors du passage en position debout, le genou peut être mis en charge, même si l´extension n´est pas complète. Cette action est donc assistéesoutenue.(het rechtstaan wordt niet actief geassisteerd door de knie, is alleen bij Power Knee). En cas de trébuchement, la résistance à la flexion augmente automatiquement. Même si ce système permet un contrôle intuitif, ce genou ne permet pas une mise en charge en flexion. Il n´y a pas de contrôle exact de la phase oscillante ni de contrôle dynamique de la stabilité. |  |
|  |  |  |  | -Mechatronische knie hoog performant:Les différents systèmes se différencient entre eux en ce qui concerne l´amortissement de la phase d´extension, la flexion lors de l´appui pendant la marche, la force nécessaire pour utiliser le système et sur l´adaptation de la phase oscillante à une marche physiologique. C’est un genou hydraulique contrôlé électroniquement ou basé sur un système magnétorhéologique avec un amortissement activé en phase d’appui. La résistance à la flexion et l’extension pendant la marche est commandé indépendamment par un microprocesseur en temps réel . Le microprocesseur reconnaît et réagit également à une interruption inattendue ou soudaine. Il assure donc une fonction de contrôle au trébuchement. La marche devient intuitive. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *b)* Koker componenten met CE label |  |
|  |  |  |  | - Liner (standaard) : een liner bestaat uit een homogeen gegoten polymeer dat : elastisch is, perfect de stomp omvat en aldus een adhesieve (vacuum) fixatie in de hand werkt. Deze liner is geprefabriceerd en is in verschillende maten verkrijgbaar. Deze liner wordt op de huid afgerold bij het aandoen. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Kit : de kit bestaat uit : |  |
|  |  |  |  | Of een mechanisch pinsysteem met vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme, dat een goede fixatie van de prothese waarborgt. |  |
|  |  |  |  | Of een koordfixatie met vergrendeling. |  |
|  |  |  |  | Of een knieband die door zijn structuur, (gegoten polymeer met stoffen elastische buitenzijde) de flexie van de knie en de vacuum fixatie van de prothese garandeert. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Pneumatische kit voor koker : is een in of onder de koker ingewerkt systeem van verhoogde onderdruk of opblaasbare pelotten, dat ervoor kan zorgen dat te grote volumefluctuaties van de stomp tijdens de dag kunnen worden opgevangen. Dit systeem wordt in of onder de koker vastgemaakt en is te bedienen aan de kokerbuitenzijde. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Bekkenbandage (enkel voor bovenbeenprothese) : is een elastisch verband dat migratie van de prothese voorkomt. Een dijstuk dat de koker omvat en een bekkenriem die elastisch is, zorgen voor een bijkomende fixatie van de koker. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *c)* Opbouwcomponenten met CE label |  |
|  |  |  |  | - Torsie adaptor : ~~is een tussen de koker en voet geplaatste adaptor die de torsies opvangt op de stomp die kunnen optreden in verschillende situaties tijdens het gaan.~~ *L´adaptateur de torsion permet une rotation élastique entre l´emboiture de la prothèse de cuisse et le genou ou entre l´emboiture de la jambe et le pied. Ce mouvement de torsion peut être aussi intégré dans certains pieds prothétiques. L´adaptateur de torsion ne peut être tarifé qu´une seule fois par prothèse. Pour amputés fémoraux et tibiaux, il existe un télescope axial d´amortissement combiné avec un adaptateur de torsion.* |  |
|  |  |  |  | - Schokdemper : is een tussen de koker en voet geplaatste, regelbare telescopische adaptor die de schokken opvangt die optreden tijdens het gaan. |  |
|  |  |  |  | - Rotatieadaptor (~~enkel dij- of heupprothese~~mechatronische knie) : ~~is een tussen koker en kniegewricht geplaatste adaptor die de lotushouding toelaat waardoor het aandoen van schoen of kleding vereenvoudigd wordt~~. *L'adaptateur de rotation entre l´emboiture de la cuisse et le genou prothétique permet une rotation après avoir actionné un bouton de déverrouillage. La partie en-dessous de cet adaptateur peut être tournée vers l´extérieur ou vers l´intérieur. Le retour à la position initiale se fait indépendamment de toute manœuvre grâce à un arrêtoir.* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Schokdemper: L'adaptateur de rotation entre l´emboiture de la cuisse et le genou prothétique permet une rotation après avoir actionné un bouton de déverrouillage. La partie en-dessous de cet adaptateur peut être tournée vers l´extérieur ou vers l´intérieur. Le retour à la position initiale se fait indépendamment de toute manœuvre grâce à un arrêtoir.* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ?? |  |  |  | - Adaptor osseo-integratie |  |
|  |  |  |  | *(zie apart document)* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *d)* Componenten zonder CE label" |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "- Liner maatwerk : bestaat uit een homogeen gegoten "op de individuele maat van de patiënt" siliconen of PU materiaal dat de stomp perfect omvat en aldus een adhesieve (vacuum) fixatie waarborgt. De fixatie in de harde koker wordt gegarandeerd middels vacuum met ventiel of met kit. Deze liner wordt bij het aanleggen op de huid afgerold. |  |
|  |  |  |  | - Proefkoker : is een transparante diepgetrokken harde koker die toelaat de pasvorm te controleren. Deze koker dient opgebouwd te worden waardoor de patiënt(e) hiermee minstens twee weken kan proeflopen." |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "- Flexibele koker met kaderstructuur : is een flexibele koker in diepgetrokken plaatmateriaal die omvat wordt door een in koolstof gegoten koker met kaderstructuur. De fixatie in deze koker wordt gegarandeerd middels vacuüm met ventiel. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *e)* ~~Cosmetiek~~Vormgeving |  |
|  |  |  |  | - Coating : is een met een spuitpistool of bus aangebrachte spatwaterdichte gekleurde kunststoflaag. Deze laag is verkleefd met de schuimstof van de vormgeving en kan er niet van losgemaakt en opnieuw gebruikt worden. Hierdoor is deze verstrekking onlosmakelijk verbonden met de verstrekking vormgeving. Dus zodra deze vernieuwd wordt kan een nieuwe coating aangebracht worden. |  |
|  |  |  |  | - ~~Cosmetische kous~~Overtrek in PVC : is een voorgevormde gekleurde PVC kous met duidelijke teenvorm en huidstructuur, die op de prothese wordt gekleefd. Deze kousen zijn in verschillende maten en kleuren beschikbaar. Deze kous is ook verlijmd en kan niet hergebruikt worden. Bij elke nieuwe vormgeving dient ze ook vervangen te worden. |  |
|  |  |  |  | - ~~Cosmetische kous~~Overtrek in siliconen (prefab) : is een voorgevormde gekleurde siliconen kous met duidelijke teenvorm en huidstructuur, die op de prothese wordt gekleefd. Deze kousen zijn in verschillende maten en kleuren beschikbaar. Deze kous is ook verlijmd en kan niet hergebruikt worden. Bij elke nieuwe vormgeving dient ze ook vervangen te worden. |  |
|  |  |  |  | - 2-delige ~~cosmetiek~~vormgeving: (enkel dij- of heupprothese) : is een in twee delen gemaakte ~~cosmetiek~~vormgeving waarvan minstens 1 deel is vervaardigd uit harder materiaal zoals bv. plastozote, dat een betere vormvastheid garandeert. |  |
|  |  |  |  | - Cosmetische kous in siliconen (maatwerk) : is een op maat gemaakte kous die het andere been zo goed mogelijk nabootst zowel wat kleur als wat de anatomische vorm betreft. |  |
|  |  |  |  | *Coating is een met een spuitpistool of bus aangebrachte spatwaterdichte gekleurde kunststoflaag, die verkleefd is met de schuimstof van de vormgeving en er niet van kan losgemaakt en opnieuw gebruikt worden.**Hierdoor is deze verstrekking onlosmakelijk verbonden met de verstrekking vormgeving Dus zodra deze vernieuwd wordt kan een nieuwe coating aangebracht worden.* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | K. Overgangsbepalingen |  |
|  |  |  |  | Voor de rechthebbende bij wie een prothese is afgeleverd vóór 1 september 2004 : |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1) De volgende hernieuwingstermijn is van toepassing : |  |
|  |  |  |  | *a)* één jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vóór zijn 14e verjaardag; |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *b)* twee jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vanaf zijn 14e verjaardag en vóór zijn 21e verjaardag; |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *c)* vijf jaar voor de rechthebbende bij wie de vorige prothese is afgeleverd vanaf zijn 21e verjaardag. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De bepalingen van § 1, E., 5. Onderhoud en herstellingen en van § 13, G. Onderhoud en herstellingen zijn niet van toepassing. Voor deze rechthebbende gelden de volgende verstrekkingen voor het onderhoud :" |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ?? |  |  |  | Voor de rechthebbende die reeds uitgerust is met mechatronische knieprothese voor de inwerkingtreding van de invoering van de terugbetaling ervan wordt de volgende procedure gevolgd: |  |
|  |  |  |  | … |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ~~"~~ |  | ~~653774~~ | ~~653785~~ | ~~Onderhoud van een prothese van het onderste lidmaat, aanpassing van de prothese, per gedeelte van T 20, per jaar~~ | ~~T~~ | ~~3,75~~ |  | ~~"~~ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~"~~ |  | ~~652256~~ | ~~652260~~ | ~~Bekleding van schuimrubber voor buisvormige prothese, per jaar~~ | ~~T~~ | ~~112,21~~ |  | ~~"~~ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?? |  |  |  | § 13bis. Om door de verzekering te worden vergoed moeten de laag-actieve en hoogactieve mechatronische knieprothesen zijn opgenomen op de lijsten van aangenomen producten goedgekeurd door het Verzekeringscomité op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deze lijsten worden continu bijgewerkt. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Om op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten opgenomen te worden, moet de fabrikant/verdeler-aanvrager per aangevraagd product een dossier indienen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Secretariaat van de Overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Het dossier moet de volgende elementen bevatten : |  |
|  |  |  |  | 1° een verbintenisformulier, conform het model dat wordt vastgelegd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen; |  |
|  |  |  |  | 2° een aanvraagformulier, conform het model dat wordt vastgelegd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen; |  |
|  |  |  |  | 3° de EG-conformiteitsverklaring; |  |
|  |  |  |  | 4° de productdocumentatie in de drie landstalen; deze omvat minimaal een beschrijving en duidelijke afbeelding van het product; |  |
|  |  |  |  | 5° de volledige gebruiksaanwijzing in de drie landstalen conform de geldende EG-richtlijn (93/42/EG-bijlage 1, punt 13 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen); |  |
|  |  |  |  | 6° de prijs aan verstrekker (excl. BTW). |  |
|  |  |  |  | 7° de aanvaarding van de waarborgvoorwaarden zoals opgenomen in § 13. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ?? |  |  |  | *Aan te vullen naar kwaliteitservice na verkoop, …* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elke aanvraag moet behoorlijk zijn ingevuld, gedateerd en ondertekend en dient alle opgevraagde inlichtingen en documenten te bevatten. Het secretariaat gaat na of de aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, wordt de aanvrager binnen een gerede tijdsspanne in kennis gesteld van de ontbrekende elementen. Pas als het dossier volledig is samengesteld, wordt het overgemaakt aan de Overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De Overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen is te allen tijde gemachtigd om eender welke bijkomende inlichtingen te vragen die hij nodig acht. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De Overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen bepaalt - op basis van medische karakteristieken, technische en functionele beschrijvingen - of het product kan worden opgenomen onder het gevraagde lijstnummer. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elke wijziging van het product moet onmiddellijk door de aanvrager worden meegedeeld aan het secretariaat. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indien een product niet langer geproduceerd wordt, moet de aanvrager het secretariaat onmiddellijk op de hoogte brengen. Vooraleer te worden geschrapt, blijft het desbetreffende product één jaar op de lijst staan." |  |
|  |  |  |  |  |  |